
云南省水利厅水土保持方案实施情况、水土保持设施运行及验收情况
随机抽查结果公开表
	序号
	抽查部门
	抽查对象
	项目法人或建设单位
	企业注册或统一社会信用代码
	抽查事项及内容
	抽查时间
	抽查结果

	1
	云南省水利厅
	云南省曲靖市车马碧水库工程
	曲靖市车马碧水库工程建设管理局
	12530300346721825D
	抽查事项：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2025年6月16日
	存在问题：1.部分弃渣场截排水措施落实不到位，截水沟末端淤积中断不能顺接，土地整治措施落实不到位，已落实的植物措施成活率、覆盖率不达标。2.水土保持档案资料不完整、不规范。
整改要求：1.落实弃渣场水土保持工程、植物措施，加强已实施水土保持措施的管护工作，及时疏通和完善堵塞的排水口和中断的截排水沟，确保其正常发挥水土流失防治作用。2.做好水土保持档案管理工作，及时规范整理有关档案资料。

	2
	云南省水利厅
	新建重庆至昆明高速铁路（曲靖段）
	京昆高速铁路西昆有限公司
	91500105MA616B9T6U
	抽查事项：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2025年6月19日
	存在问题：1.未履行水土保持方案变更报批手续。2.部分弃渣场存在弃渣堆放未按要求分级堆放、分层碾压。3.弃渣场运渣便道边坡等区域截排水措施、临时防护措施落实不及时、不到位，植物措施成活率、覆盖率不达标。4.水土保持档案资料不完整、不规范。
整改要求：1.尽快依法履行水土保持方案变更报批手续。2.对弃渣场渣体边坡采取削坡分台、分层碾压措施，确保渣体稳定与安全。3.落实弃渣场水土保持工程、植物措施，加强已实施水土保持措施的管护工作，及时疏通和完善堵塞的排水口和中断的截排水沟。4.及时整编监测、监理成果并按时提交成果资料，做好水土保持档案管理工作，及时规范整理有关档案资料。

	3
	云南省水利厅
	G4216宜宾新市至攀枝花段高速公路雷波卡哈洛至永善连接线、宁南至巧家连接线（云南境内段）
	昭通市巧善沿线高速公路投资开发有限公司
	91530600MA6P8WAEXD
	抽查事项：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2025年6月17日
	[bookmark: OLE_LINK30]存在问题：1.进场施工便道填方边坡存在顺坡溜渣。2.弃渣场未按要求分级堆放、分层碾压。3.部分弃渣场等区域未剥离保护表土资源。4.部分施工便道及弃渣场截排水等工程、植物及临时措施落实不及时、不到位。
整改要求：1.对临时道路边坡溜渣进行清理，并及时进行植被恢复。2.对弃渣场渣体边坡采取削坡分台、压实整形措施，确保渣体稳定与安全。3.落实各分区水土保持措施，加强表土剥离收集与保护利用。4.完善项目工程、植物及临时措施。

	4
	云南省水利厅
	麻柳湾至彝良高速公路（麻柳湾至彝良县城段）工程
	昭通市麻彝高速公路投资开发有限公司
	91530600MABMBDD56J
	抽查事项：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2025年6月18日
	存在问题：1.弃渣场未按要求分级堆放、分层碾压。2.部分弃渣场未剥离保护表土资源，截排水等工程措施落实不及时、不到位。3.施工营地填方边坡植物措施未落实，临时排水措施落实不及时、不到位。4.水土保持监测季报内容不符合相关规定要求，原始记录表不完整。
整改要求：1.对弃渣场渣体边坡采取削坡分台、压实整形措施，确保渣体稳定与安全。2.落实各分区水土保持措施，加强表土剥离收集与保护利用，施工过程中注重采取临时拦挡、排水、苫盖、绿化等临时措施防治水土流失。3.完善监测过程资料，及时整编监测、监理成果并按时提交成果资料。

	5
	云南省水利厅
	宜宾至毕节高速公路二龙关（滇黔省界）至镇雄段项目
	镇雄龙镇高速公路建设有限公司
	915306270994218754
	抽查事项：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2025年6月19日
	存在问题：1.未履行水土保持方案变更报批手续。2.新增弃渣场下游存在多家企业厂房，存在严重安全隐患。3.未按时提交水土保持监测成果资料。4.未开展水土保持设施自主验收。
整改要求：1.尽快依法履行水土保持方案变更报批手续。2.开展弃渣场安全稳定性评估，根据评估结论复核弃渣场选址合理性，提出弃渣处置措施，并加强安全监测，避免对下游企业造成影响。3.完善监测过程资料，及时整编监测、监理成果并按时提交成果资料。4.尽快完成水土保持设施自主验收工作，并向省水利厅报备。

	6
	云南省水利厅
	蒙自至屏边高速公路建设项目
	红河州蒙屏高速公路投资建设开发有限公司
	91532500MA6KH26M2D
	抽查事项：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2025年6月23日
	存在问题：1.未履行水土保持方案变更报批手续。2.弃渣场未按要求分级堆放，分层碾压。3.部分弃渣场和桥涵工程区植物措施未落实或已落实的成活率、覆盖率不达标，临时防护措施落实不及时、不到位，截排水沟中断，未设置消能防冲设施，土地整治措施未落实。
整改要求：1.尽快依法履行水土保持方案变更报批手续。2.对弃渣场渣体边坡采取削坡分台、压实整形措施，确保渣体稳定与安全。3.落实各分区水土保持措施，加强表土剥离收集与保护利用，施工过程中注重采取临时拦挡、排水、苫盖、绿化等临时措施防治水土流失，加强对已实施的水土保持设施的管理与维护，落实管护责任，保障其功能正常发挥。

	7
	云南省水利厅
	开远市庐江水库工程
	开远市庐江水库管理局
	115325020151962372
	抽查事项：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2025年6月24日
	存在问题：1.工程施工作业带顺坡溜渣，施工期间未严格控制施工扰动范围。2.工程区工程措施、临时防护措施落实不及时、不到位。3.未依法缴纳水土保持补偿费。
整改要求：1.严格控制施工扰动范围，对超范围区域尽快进行治理。2.完善弃渣场区、料场区、施工生产生活区、枢纽工程区水土保持工程、植物和临时措施。3.尽快向主管税务机关申报缴纳水土保持补偿费。

	8
	云南省水利厅
	宾川至南涧高速公路
	云南宾南高速公路有限公司
	91532900MA6NC32A7P
	抽查事项：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2025年6月23日
	存在问题：1.未履行水土保持方案变更报批手续。2.部分弃渣场下游存在居民点、高速公路、铁路等敏感因素。3.部分弃渣场未按要求实施表土剥离与保护，截排水沟末端未按设计设置消能防冲设施，植物措施未按设计实施，植被恢复较差。
整改要求：1.尽快依法履行水土保持方案变更报批手续。2.开展弃渣场安全稳定性评估工作，根据评估结论分析弃渣场选址合理性，提出弃渣处置措施，并加强安全监测，避免对下游居民点及重要设施造成影响。3.落实各分区水土保持工程措施及植物措施，加强表土剥离收集与保护利用，施工过程中注重采取临时拦挡、排水、苫盖、绿化等临时措施防治水土流失。

	9
	云南省水利厅
	大理机场三期改扩建项目
	云南机场集团有限公司大理机场
	915329007134683832
	抽查事项：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2025年6月25日
	存在问题：1.取土场顶部截水沟未实施。2.施工道路排水措施不完善，现有土质排水沟冲刷严重、标准较低。3.表土堆场临时防护措施不完善。4.施工道路边坡及部分填方边坡松散、裸露，临时防护措施不完善。
整改要求：1.完善取土场截排水措施。2.施工道路排水措施，建议提高临时排水沟标准。3.完善表土堆场、裸露边坡临时苫盖、临时拦挡等临时措施。4.对已实施水土保持设施加强管理与维护。5.做好水土保持档案管理工作，及时规范整理有关档案资料。

	10
	云南省水利厅
	鹤庆至剑川至兰坪高速公路
	云南鹤剑兰高速公路投资开发有限公司
	91532931MA6NHNAWXQ
	抽查事项：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2025年6月25日
	存在问题：1.未履行水土保持方案变更报批手续。2.部分弃渣场渣体未按要求分级堆放、分层碾压整形。3.部分弃渣场下游为主线路基、主线桥梁，存在安全隐患。4.部分弃渣场截排水措施体系不完善。
整改要求：1.尽快依法履行水土保持方案变更报批手续。2.对弃渣场渣体边坡采取削坡分台、压实整形措施，确保渣体稳定与安全。3.开展弃渣场安全稳定性评估工作，根据评估结论分析弃渣场选址合理性，提出弃渣处置措施，并加强安全监测，避免对下游居民点及重要设施造成影响。4.完善弃渣场截排水措施，已完成弃渣的弃渣场要尽快按照设计实施植物措施。

	11
	云南省水利厅
	云南省梁河县湾中河水库工程
	梁河县湾中河水库投资建设管理有限公司
	91533122MA6Q79XH3L
	抽查事项：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2025年7月16日
	存在问题：1.施工便道存在顺坡溜渣。2.施工便道、施工生产生活区、黑石岩石料场未按要求实施表土剥离及保护，水土保持临时防护措施落实不及时、不到位，截排水沟中断、不能顺接和未设置消能防冲设施。3.建设单位缺少水土保持组织管理办法等相关材料。
整改要求：1对临时道路边坡溜渣进行清理，并及时进行植被恢复。2.落实施工便道、施工生产生活区、取料场临时防护措施和表土剥离收集与保护利用，施工过程中完善水土保持临时措施，及时修缮疏通中断不能顺接的截排水沟，并完善截排水沟末端消能措施。3.加强水土保持组织管理，做好水土保持档案管理工作，及时规范整理有关档案资料。

	12
	云南省水利厅
	云南省陇川县麻栗坝灌区工程
	陇川县麻栗坝灌区管理局
	12533124MB0M18841B
	抽查事项：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2025年7月17日
	[bookmark: OLE_LINK1]存在问题：1.部分弃渣场未按要求分级堆放、分层碾压。2.部分料场、弃渣场截排水沟中断、不能顺接；土料场、风化料场削坡开级不符合要求，未落实边坡植物措施，已实施的植物措施成活率或覆盖率不达标。3.项目未依法依规缴纳水土保持补偿费。
整改要求：1.对弃渣场渣体边坡、取料场边坡采取削坡分台、压实整形措施，确保边坡稳定与安全。2.及时修缮疏通中断不能顺接的截排水沟，落实边坡植物措施，并对不满足设计要求的取料场进行分台、削坡整形。3.尽快依法依规缴纳水土保持补偿费。

	13
	云南省水利厅
	新建铁路大理至瑞丽线（德宏段）
	云桂铁路云南有限责任公司
	915301216836986388
	抽查事项：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2025年7月18日
	[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]存在问题：1.部分弃渣场未按要求分级堆放、分层碾压。2.部分弃渣场截排水措施落实不及时、不到位，部分截排水沟中段、不能顺接，部分植被恢复措施未落实。3.水土保持监测原始记录和过程资料不完整。4.料场水土保持措施落实不到位，未达到移交条件，部分渣场及料场未完善移交手续，水土保持档案资料不完整、不规范。
整改要求：1.对弃渣场渣体边坡采取削坡分台、压实整形措施，确保渣体稳定与安全。2.完善弃渣场截排水措施，及时修缮疏通中断不能顺接的截排水沟，按照设计要求尽快落实植物措施。3.按照相关规范要求完善监测过程资料及成果。4.完善弃渣场、取料场移交手续，及时规范整理有关档案资料，做好水土保持档案管理工作。

	14
	云南省水利厅
	大理至临沧高速公路云县至临沧段
	云南临云高速公路有限公司
	91530900MA6MXPBD27
	抽查事项：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2025年7月24日
	存在问题：1.部分弃渣场未按要求分级堆放、分层碾压。2.项目区临时防护措施落实不及时、不到位。3.部分弃渣场截排水等工程措施落实不及时、不到位，截排水沟中断、不能顺接。4.水土保持监测季报内容不符合相关规定。
整改要求：1.对弃渣场渣体边坡采取削坡分台、压实整形措施，确保渣体稳定安全。2.落实水土保持临时防治措施。3.完善弃渣场截排水措施，对损坏及淤堵的截排水沟进行修复和疏通，确保其正常发挥作用。4.完善监测过程资料，及时整编监测、监理成果并按时提交成果资料。

	

15
	
云南省水利厅
	双江至沧源（勐省）高速公路
	云南双源高速公路有限公司
	91530925MAC521R25P
	抽查事项：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2025年7月25日
	[bookmark: OLE_LINK22]截至现场检查时，本项目还未开工。

	16
	云南省水利厅
	瑞丽至孟连高速公路工程
	云南德孟高速公路投资开发有限公司
	91530500MA6KYHP23M
	抽查事项：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2025年7月22日
	[bookmark: OLE_LINK20]存在问题：1.未履行水土保持方案变更报批手续。2.部分弃渣场施工便道排水、沉沙措施落实不及时、不到位，临时拦挡、苫盖措施落实不及时、不到位，未落实土地整治工程，植物措施未落实或已落实的覆盖率不达标。3.未按规定开展水土保持专项监理。4.未按要求完成省、市、县等主管部门提出的整改措施及要求。5.未按批复足额缴纳水土保持补偿费。
整改要求：1.尽快依法履行水土保持方案变更报批手续。2.落实弃渣场截排水措施，针对临时施工区及时落实临时防护措施，对使用结束后的施工场地及时落实土地整治，并恢复原土地使用类型，对已完成弃渣和渣体整形的弃渣场应及时按照设计落实植物措施，并加强植物措施抚育管理和补植补种。3.依法、依规开展水土保持专项监理，按规定完善施工过程中的水土保持设计变更管理。4.建设单位要高度重视各级水行政主管部门提出的整改建议及意见，尽快组织完成整改工作。5.依法足额缴纳水土保持补偿费。

	17
	云南省水利厅
	云南省普洱市江城县热水河水库工程
	江城县润成水利投资有限公司
	91530826MABW0DCX8Q
	抽查事项：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2025年7月23日
	存在问题：1.交通道路区边坡存在顺坡溜渣。2.交通道路区、水库淹没区水土保持工程措施、植物措施、临时防护措施落实不及时、不到位，部分弃渣场截排水沟中断、不能顺接和末端未设置消能防冲设施。3.未按照监测单位提出的问题及措施进行整改。4.水土保持监测季报的内容不符合相关规定。5.未按规定开展水土保持专项监理。
整改要求：1.及时清理顺坡溜渣，并恢复坡面植被。2.落实临时排水、沉沙、拦挡、苫盖等临时防护措施，落实截排水措施，将截水沟顺接至挡墙下游并按设计布设消力池，清理截排水沟、落实外围截水沟，对已完成弃渣的弃渣场要按照设计要求尽快实施植物措施。3.施工单位要按照监测单位提出的问题及意见进行整改。4.监测单位按规定修改完善监测成果资料。5.依法、依规开展水土保持专项监理。

	18
	云南省水利厅
	云南省普洱市宁洱县温泉河水库工程
	宁洱县温泉河水库建设工程管理局
	115327220152250854
	抽查事项：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2025年7月24日
	[bookmark: OLE_LINK9]存在问题：1.弃渣场堆放未按要求分级堆放、分层碾压。2.项目区水土保持工程措施、临时措施落实不及时、不到位。3.未按照监测、主体工程监理单位提出的问题及意见进行整改。4.未按规定开展水土保持施工专项监理及设计变更管理。5.未按主管部门提出的整改要求完成整改。
整改要求：1.按要求分级堆放、分层碾压。2.落实项目区临时排水、沉沙、拦挡、苫盖等临时防护措施，完善弃渣场、料场截排水措施。3.按照监测、监理单位提出的问题及意见进行整改。4.依法依规开展水土保持施工专项监理，完善设计变更管理。5.建设单位要高度重视各级水行政主管部门提出的整改建议及意见，尽快组织完成整改工作。

	19
	云南省水利厅
	滇中引水工程（丽江段）
	云南省滇中引水工程有限公司
	91530000MA6NK03J2F
	抽查事项：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2025年7月22日
	存在问题：1.弃渣场表土剥离与保护不到位，工程措施、临时措施落实不及时不到位。2.部分弃渣场截排水沟中断、不能顺接至沉砂池。3.水土保持监测原始记录和过程资料不完整、不规范。4.施工监理和水土保持监理工作不规范，水土保持工程质量评定阶段性验收工作滞后。
整改要求：1.加强表土剥离收集与保护利用，施工过程中注重采取临时措施防治水土流失，落实及完善弃渣场的工程、植物措施，确保其正常发挥水土流失防治作用。3.水土保持监测单位严格按照有关规范、文件要求开展监测工作。4.及时整编监理成果，修改完善监测资料，按时提交相关水土保持档案，加快水土保持质量评定阶段性验收工作。

	20
	云南省水利厅
	云南省丽江市南瓜坪水库工程
	丽江市南瓜坪水库建设管理局
	12533200MB10418596
	抽查事项：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2025年7月24日
	截至现场检查时，项目尚未开工，可研未批复，正在开展前期工作。

	21
	云南省水利厅
	昆明市轨道交通1号线西北延工程
	昆明轨道交通集团有限公司
	915301000594927590
	抽查事项：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2025年8月22日
	[bookmark: OLE_LINK4]存在问题：1.未组织完成水土保持初步设计、施工图设计。2.站场临时排水、临时沉沙、临时苫盖措施落实不及时、不到位。3.水土保持监测、监理原始记录和过程资料不完整。
整改要求：1.做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计。2.落实分区水土保持工程措施及植物措施，施工过程中注重采取临时拦挡、排水苦盖、绿化等临时措施。3.完善监测、监理过程资料，及时整编监测、监理成果并按时提交成果资料。

	22
	云南省水利厅
	长水机场改扩建工程
	云南机场集团有限责任公司
	91530000748276947E
	抽查事项：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2025年8月21日
	[bookmark: OLE_LINK10]存在问题：1.施工道路存在部分土石方未清运。2.项目区临时拦挡、临时排水、临时沉沙、临时苫盖措施落实不及时、不到位。
整改要求：1.及时清运施工道路两侧临时堆放的土石方。2.施工过程中注重采取临时拦挡、排水、苫盖、绿化等临时措施。

	23
	云南省水利厅
	国高网G85银昆高速寻甸（功山）至嵩明（小铺）段改扩建工程
	云南功小高速公路有限公司
	91530129MABXBTGJ3H
	抽查事项：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2025年8月19日
	[bookmark: OLE_LINK6]存在问题：1.弃渣堆放未按要求分级堆放、分层碾压。2.表土堆场临时措施落实不及时、不到位，弃渣场截排水措施、消能措施等落实不及时、不到位。3.未严格控制施工扰动范围。
整改要求：1.对弃渣场渣体边坡采取削坡分台、压实整形措施。2.施工过程中注重采取临时拦挡、排水、苫盖、绿化等临时措施，落实弃渣场等各分区水土保持工程措施。3.严格控制施工扰动范围，对超范围区域尽快进行恢复治理。

	24
	云南省水利厅
	云南红色旅游公路楚雄州元谋县G5京昆高速至龙街段
	元谋县交通运输局
	115323280151777814
	抽查事项：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2025年8月19日
	[bookmark: OLE_LINK7]存在问题：1.部分弃渣场水土保持工程措施（截排水）落实不及时、不到位，截排水沟中断，不能顺接和未设置消能防冲设施。2.水土保持监测中断6个月以上，水土保持监测原始记录和过程资料不完整。3.未完成水土保持设施自主验收。4.未按规定开展水土保持监理。5.未按要求完成各级水行政主管部门提出的整改要求。
整改要求：1.落实及完善弃渣场、施工生产生活区等各分区水土保持工程措施及植物措施，对已实施的水土保持设施的管理与维护。2.完善监测、监理过程资料，并按时提交成果资料。3.建设单位应按照有关规定，及时完成水土保持设施自主验收工作，并向省水利厅报备。4.按照相关规定本项目需由具有水土保持工程施工监理资质的单位开展水土保持监理工作。5.按照检查意见落实整改，并反馈整改情况。

	25
	云南省水利厅
	元谋至大姚(新街）高速公路工程
	楚雄元大高速公路投资开发有限公司
	91532300MA7EEAGJ3P
	抽查事项：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2025年8月20日
	存在问题：1.未履行水土保持方案变更报批手续。2.大桥存在顺坡溜渣，弃渣场未按设计要求分级堆放、分层碾压，未按要求实施表土剥离与保护，工程措施、临时措施落实不及时、不到位。3.水土保持监理单位无水土保持工程施工监理资质，施工监理未按规定开展，水土保持施工监理资料不完整不规范。4.水土保持档案资料不完整、不规范。
整改要求：1.建设单位尽快依法履行水土保持方案变更报批手续。2.对弃渣场渣体边坡采取削坡分台、压实整形措施，确保渣体稳定与安全，顺坡溜渣应及时清运至弃渣场规范堆存，及时恢复植被，落实弃渣场等各分区水土保持工程措施及植物措施，加强表土剥离收集与保护利用，施工过程中因地制宜采取临时措施防治水土流失，加强对已实施的水土保持设施的管理与维护。4.进一步规范水土保持监理、监测工作，做好水土保持档案管理工作，及时规范整理有关档案资料。

	26
	云南省水利厅
	楚雄市树苴煤炭开发有限公司分山牌煤矿30万吨/年升级改造项目
	楚雄市树苴煤炭开发有限公司
	91532301709887577X
	抽查事项：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2025年8月21日
	存在问题：1.运输道路存在顺坡溜渣，水土保持工程措施、临时措施及植物措施落实不及时、不到位，已实施的植物措施成活率、覆盖率不达标。2.水土保持监测季报三色评价结论与实际不符，监测及监理原始记录和过程资料不完整。
整改要求：1.督促施工单位对顺坡溜渣及时进行清理，及时恢复植被，在施工过程中应因地制宜采取临时措施防治水土流失，落实截排水工程及植物恢复。2.完善监测、监理过程资料，及时整编监理、监测资料并按时提交成果，及时规范整理有关档案资料。

	27
	云南省水利厅
	元江县鲁布水库工程
	元江县鲁布水库工程建设管理局
	115304280151904680
	抽查事项：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2025年8月27日
	存在问题：1.弃渣场水土保持工程措施落实不及时、不到位，植物措施已落实的成活率、覆盖率不达标。2.水土保持监测、监理原始记录和过程资料不完整。
整改要求：1.落实及完善弃渣场等各分区水土保持工程措施及植物措施，施工过程中注重采取临时措施防治水土流失。2.完善监测、监理过程资料，及时整编成果并按时提交成果资料，做好水土保持档案管理工作，及时规范整理监理等有关档案资料。

	28
	云南省水利厅
	滇中引水二期配套工程（玉溪段）
	云南滇中引水二期工程有限公司
	91530103MA7CXPL29M
	抽查事项：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2025年8月25日
	[bookmark: OLE_LINK21]存在问题：1.弃渣场表土剥离及保护等工程措施、植物措施及临时措施落实不及时、不到位。2.水土保持监测原始记录和过程资料不完整不规范。
整改要求：1.加强表土剥离收集与保护利用，落实和完善弃渣场等各分区水土保持工程措施及植物措施，施工过程中注重采取临时措施防治水土流失。2.完善监测过程资料，及时整编监测成果并按时提交成果资料。

	29
	云南省水利厅
	西双版纳机场四期改扩建项目
	云南机场集团有限责任公司西双版纳区域机场管理分公司
	91532800432487609C
	抽查事项：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2025年8月26日
	存在问题：1.水土保持设计中缺少表土堆存场相关设计，水土保持设计工作滞后。2.表土堆场堆置方案不合理，表土保护落实不及时、不到位。3.临时排水、临时沉沙措施落实不及时、不到位。4.未按要求完成监理单位提出的整改要求。5.水土保持档案资料不完整、不规范。
整改要求：1.完善水土保持初步设计、施工图设计等后续设计。2.规范堆置表土、完善表土保护措施。3.完善水土保持临时措施。4.加强水土保持组织管理，做好水土保持档案管理工作，及时规范整理有关档案资料。

	30
	云南省水利厅
	国家高速公路网G8512景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段工程
	[bookmark: OLE_LINK19]云南海洛高速公路有限公司
	91532822MABXT02Q0Y
	抽查事项：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2025年8月27日
	存在问题：1.弃渣堆放未按要求分级堆放、分层碾压。2.表土堆场工程措施、临时措施落实不及时、不到位。3.水土保持监测、监理原始记录和过程资料不完整。
整改要求：1.对弃渣场渣体边坡采取削坡分台、压实整形措施。2.施工过程中注重采取临时拦挡、排水、苫盖、绿化等临时措施，落实弃渣场等各分区水土保持工程措施及植物措施。3.完善监测、监理过程资料，及时整编监理、监测资料并按时提交成果。

	31
	云南省水利厅
	国道G219龙陵（黄草坝）至龙镇桥段工程
	云南省普通国道公路建设指挥部
	12530000MB1F81520C
	抽查事项：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2025年9月17日
	存在问题：1.设计单位未依据水土保持方案和标准规范进行施工图设计。2.弃渣场弃渣堆放未按要求分级堆放、分层碾压。3.部分弃渣场水土保持工程措施、植物措施落实不及时、不到位，植物措施未落实或者落实的成活率、覆盖率不达标。4.水土保持档案资料不完整、不规范。
整改要求：1.完善水土保持施工图设计。2.规范弃渣堆置。3.完善弃渣场水土保持工程、植物和临时措施，强化表土剥离、保护措施。4.做好水土保持档案管理工作，及时规范整理有关档案资料。

	32
	云南省水利厅
	云南省大保高速老营至板桥段改线工程
	保山隆营高速公路有限公司
	91530502MABN8CEB31
	抽查事项：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2025年9月18日
	[bookmark: OLE_LINK5]存在问题：1.未依据水土保持方案和标准规范进行施工图设计。2.弃渣堆放未按要求分级堆放、分层碾压。3.渣场水土保持工程、植物措施落实不及时、不到位。4.水土保持监测、监理原始记录和过程资料不完善。
整改要求：1.完善水土保持施工图设计。2.规范弃渣堆置。3.完善弃渣场水土保持工程、植物和临时措施，强化表土剥离、保护措施。4.严格按照有关要求开展监测、监理工作，做好水土保持档案管理工作，及时规范整理有关档案资料。

	33
	云南省水利厅
	大理—漾濞—云龙—兰坪高速公路工程（怒江段）
	云南云兰高速公路投资开发有限公司
	91533325MA6NHNBT1D
	抽查事项：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2025年9月22日
	[bookmark: OLE_LINK26]存在问题：1.未履行水土保持方案变更报批手续。2.部分弃渣场堆放未按要求分级堆放、分层碾压，截排水措施落实不及时、不到位。3.施工驻地土地整治措施未落实。4.未按要求完成水行政主管部门提出的整改要求。5.水土保持监理、监测档案资料不完整、不规范。
整改要求：1.尽快依法履行水土保持方案变更报批手续。2.对弃渣场渣体边坡采取削坡分台、压实整形措施，确保渣体稳定与安全，落实弃渣场等各分区水土保持工程措施及植物措施。3.对施工驻地按照设计要求尽快落实土地整治措施。4.按照检查意见落实整改，并反馈整改情况。5.做好水土保持档案管理工作，及时规范整理有关档案资料。

	34
	云南省水利厅
	云南金鼎锌业有限公司兰坪铅锌矿区北厂—架崖山矿段260万t/a露天采矿技改扩建工程
	云南金鼎锌业有限公司
	91533325713401912D
	抽查事项：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2025年9月23日
	[bookmark: OLE_LINK8]存在问题：1.临时排水、苫盖落实不及时、不到位。2.水土保持监理档案资料不完整、不规范。
整改要求：1.在施工过程中注重采取临时拦挡、排水、苫盖、绿化等临时措施防治水土流失。2.严格按照有关规范、文件要求开展监理工作，及时整编监理成果并按时提交成果资料。

	35
	云南省水利厅
	省道S209线香格里拉军马场至大雪山垭口公路
	迪庆藏族自治州交通重点项目建设指挥部
	11533400MB1B78192G
	抽查事项：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2025年9月25日
	存在问题：1.未履行水土保持方案变更报批手续。2.部分弃渣场截排水措施落实不及时、不到位，渣体垮塌、沉降，造成排水沟中断、不能顺接。3.水土保持监测原始记录和过程资料不完整。4.未按要求完成水行政主管部门提出的整改要求。
整改要求：1.依法履行水土保持方案变更报批手续。2.落实弃渣场等各分区水土保持工程措施及植物措施，对已实施水土保持设施加强管理与维护，落实管护责任。3.水土保持监测单位严格按照有关规范、文件要求开展监测工作，及时整编监测成果并按时提交成果资料。4.按照水行政主管部门检查意见落实整改，并反馈整改情况。

	36
	云南省水利厅
	省道S209线香格里拉虎跳峡至军马场公路
	迪庆藏族自治州交通重点项目建设指挥部
	11533400MB1B78192G
	抽查事项：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2025年9月25日
	[bookmark: OLE_LINK25]存在问题：1.水土保持工程措施、植物措施落实不及时不到位，部分排水沟堵塞导致排水沟中断、不能顺接。2.未按建设单位、监测单位提出的要求对存在的水土保持问题进行整改。3.水土保持监理、监测档案资料不完整、不规范。
整改要求：1.对截排水沟、路面排水沟中断不能顺接的区域及时修缮疏通，确保其正常发挥作用，对植物措施覆盖率不达标区域进行补植补种。2.按建监测单位提出的要求对存在的水土保持问题进行整改，后续加强施工组织管理。3.做好水土保持档案管理工作，及时规范整理有关档案资料。

	

37
	云南省水利厅
	新建文山至蒙自铁路（文山段）
	中国铁路昆明局集团有限公司滇南铁路建设指挥部
	915300002165678829
	抽查事项：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2025年9月22日
	存在问题：1.弃渣场工程措施、临时措施落实不及时、不到位。2.水土保持监测季报的部分内容不符合相关规定，3级以上弃渣场未开展视频监控。3.水土保持监理质量评定材料缺失，水土保持监理档案资料不完整、不规范。
整改要求：1.落实弃渣场等各分区水土保持工程措施及植物措施，施工过程中注重采取临时措施防治水土流失。3.按相关规范要求完善水土保持监测季报相关内容，对3级及以上弃渣场尽快安装视频监控。3.加强水土保持组织管理，做好水土保持档案管理工作，及时规范整理有关档案资料。

	38
	云南省水利厅
	广西LNG外输管道复线（百色—文山）工程（文山段）
	国家石油天然气管网集团有限公司云南分公司
	91530100MADDLKAW7B
	抽查事项：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2025年9月24日
	存在问题：弃渣场截排水措施落实不及时、不到位，项目区临时措施落实不及时、不到位。
整改要求：落实弃渣场等各分区水土保持工程措施及植物措施，施工过程中注重采取临时拦挡、排水、苫盖、绿化等临时措施防治水土流失。

	39
	云南省水利厅
	珠江航运云南富宁港建设工程
	云南交投富宁港投资建设有限公司
	91532628MAC3GXQL6X
	抽查事项：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2025年9月25日
	存在问题：1.施工道路存在部分土石方未清运，施工中乱倒乱弃。2.弃渣场弃渣堆放未按要求分级堆放、分层碾压。3.弃渣场截排水措施、消能措施等落实不及时、不到位，部分区域临时拦挡、临时排水、临时沉沙、临时苫盖措施落实不及时、不到位。4.水土保持监测不符合相关规定，3级以上弃渣场未开展视频监控。5.水土保持设计资料缺失，水土保持档案资料不完整、不规范。
整改要求：1.对施工中乱倒乱弃尽快清运至指定位置，并对扰动区域进行恢复。2.对弃渣场渣体边坡采取削坡分台、压实整形措施。3.落实弃渣场等各分区水土保持工程措施及植物措施，施工过程中注重采取临时措施防治水土流失。4.按相关规范要求，对3级及以上弃渣场尽快安装视频监控。5.加强水土保持组织管理，做好水土保持档案管理工作，及时规范整理有关档案资料。

	40
	云南省水利厅
	西林至广南高速公路（云南境内段）工程
	文山西广高速公路投资开发有限公司
	91532627MABY2FUF30
	抽查事项：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2025年9月26日
	存在问题：1.施工道路存在乱倒乱弃，部分土石方未清运。2.弃渣场弃渣堆放未按要求分级堆放、分层碾压，未按要求实施表土剥离与保护，工程措施、临时措施落实不及时、不到位。
整改要求：1.对施工中乱倒乱弃或顺坡溜渣等尽快清运至指定位置，并对扰动区域进行植被恢复。2.对弃渣场渣体边坡采取削坡分台、压实整形措施，及时实施表土剥离与保护，施工过程中注重采取临时措施防治水土流失，及时落实弃渣场等各分区水土保持工程措施及植物措施。

	41
	云南省水利厅
	云南昊龙实业集团有限公司乐红铅锌矿工程（基建期）
	云南昊龙实业集团有限公司
	9153062177048673X4
	抽查事项：对项目水土保持设施验收情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编报审批程序和水土保持监测、监理履行情况；
（二）弃土弃渣堆放情况；
（三）水土保持措施体系、等级和标准，水土流失防治指标落实情况；
（四）水土流失风险隐患情况；
（五）水土保持设施验收材料情况；
（六）法律法规和技术标准规定不得通过水土保持设施验收的其他情形。
	2025年6月16日
	存在问题：1.废石场高陡边坡防护措施不到位，排水设施不完善，局部区域植被覆盖度低。2.验收资料缺少相关材料。
整改要求：1.完善废石场高陡边坡防护措施、排水措施2.进一步完善水土保持监测、验收和监理资料。

	42
	云南省水利厅
	曲靖（麒麟区）至师宗高速公路
	曲靖高速公路投资有限公司
	91530300MA6NAJ9R3P
	抽查事项：对项目水土保持设施验收情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编报审批程序和水土保持监测、监理履行情况；
（二）弃土弃渣堆放情况；
（三）水土保持措施体系、等级和标准，水土流失防治指标落实情况；
（四）水土流失风险隐患情况；
（五）水土保持设施验收材料情况；
（六）法律法规和技术标准规定不得通过水土保持设施验收的其他情形。
	2025年6月17日
	存在问题：1.部分弃渣场截排水沟存在淤堵，影响正常排水。2.个别弃渣场、取土场边坡或平台局部区域裸露，植被覆盖度达不到有关标准要求。3.验收资料相关数据存在前后不一致、部分内容缺失、附图附件不规范不齐全等问题。
整改要求：1.定期清理截排水沟，确保排水通畅。2.对植被恢复较差区域采取撤播草籽、补植补种等措施，加强抚育管护，提高植被盖度。3.督促水土保持技术服务单位加强水土保持相关资料的整编归档工作，按照有关标准、规范修改完善水土保持监测、监理和验收资料。

	43
	云南省水利厅
	镇雄县大银煤矿3改30万t改建项目（基建期）
	镇雄县大银煤矿有限责任公司
	915306277816848544
	抽查事项：对项目水土保持设施验收情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编报审批程序和水土保持监测、监理履行情况；
（二）弃土弃渣堆放情况；
（三）水土保持措施体系、等级和标准，水土流失防治指标落实情况；
（四）水土流失风险隐患情况；
（五）水土保持设施验收材料情况；
（六）法律法规和技术标准规定不得通过水土保持设施验收的其他情形。
	2025年6月18日
	


存在问题：1.道路区部分地段排水沟存在淤堵和损坏情况，局部植被覆盖度低。2.水土保持监测、监理及设施验收报告资料不完善，部分数据前后不统一。
整改要求：1.及时对淤堵的排水沟进行疏通，加强对损坏排水措施的修复，加强植被覆盖度较低区域的补植补种及抚育管理工作。2.进一步完善水土保持监测、验收和监理资料。

	44
	云南省水利厅
	富源县小河边煤业有限公司小河边煤矿（基建期）
	富源县小河边煤业有限公司
	91530325052205681M
	抽查事项：对项目水土保持设施验收情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编报审批程序和水土保持监测、监理履行情况；
（二）弃土弃渣堆放情况；
（三）水土保持措施体系、等级和标准，水土流失防治指标落实情况；
（四）水土流失风险隐患情况；
（五）水土保持设施验收材料情况；
（六）法律法规和技术标准规定不得通过水土保持设施验收的其他情形。
	2025年6月18日
	存在问题：1.林草植被恢复率达不到方案设计标准要求。2.排水沟、表土剥离量、挡墙、跌水砍等措施未按水保方案设计实施。3.已实施的截、排水沟盖板局部损毁、淤积和占压。4.水土保持设施验收报告缺少分部工程质量验收记录、质量检测报告等相关档案资料。
整改要求：1.加强裸露区域的植被恢复和补植补种。2.按照水土保持方案批复要求及工程建设实际情况补允完善各分区水土保持措施。3.修复损毁的水土保持设施，对淤积和占压的截、排水沟进行清理。4.完善相关验收材料加强文本校核工作。

	45
	云南省水利厅
	剑角峰风电场
	云南华电大黑山风力发电有限公司
	91532502067114571N
	抽查事项：对项目水土保持设施验收情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编报审批程序和水土保持监测、监理履行情况；
（二）弃土弃渣堆放情况；
（三）水土保持措施体系、等级和标准，水土流失防治指标落实情况；
（四）水土流失风险隐患情况；
（五）水土保持设施验收材料情况；
（六）法律法规和技术标准规定不得通过水土保持设施验收的其他情形。
	2025年6月25日
	存在问题：1.部分风机平台边坡植物措施覆盖率不足；弃渣场工程措施不完善，无截排水措施。2.水土保持设施验收、监测、监理报告，部分文字表述不准确，数据单位不统一资料不完整。
整改要求：1.补充和完善风机平台开挖边坡的植物措施，补充弃渣场截排水措施。2.组织验收、监测、监理单位开展文本内容校核，完善水土保持验收资料。

	46
	云南省水利厅
	泸西至弥勒高速公路（一期工程）
	红河州泸弥高速公路投资建设开发有限公司
	91532500MA6K32DM0J
	抽查事项：对项目水土保持设施验收情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编报审批程序和水土保持监测、监理履行情况；
（二）弃土弃渣堆放情况；
（三）水土保持措施体系、等级和标准，水土流失防治指标落实情况；
（四）水土流失风险隐患情况；
（五）水土保持设施验收材料情况；
（六）法律法规和技术标准规定不得通过水土保持设施验收的其他情形。
	2025年6月26日
	存在问题：1.弃渣场部分截排水沟存在淤堵现象，植被覆盖度较低。2.验收、监测资料存在数据不统一，验收资料不规范。
整改要求：1.修缮截排水沟出水口工程，对部分弃渣场、取土场及主体工程桥梁下部空间等裸露区域，采取撒播草籽、补植补种等措施。2.复核监测、监理、验收等相关资料的数据。

	47
	云南省水利厅
	昆明市寻甸县巨龙梁风电项目（一期）
	大唐云南新能源有限公司
	9153012955014026XP
	抽查事项：对项目水土保持设施验收情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编报审批程序和水土保持监测、监理履行情况；
（二）弃土弃渣堆放情况；
（三）水土保持措施体系、等级和标准，水土流失防治指标落实情况；
（四）水土流失风险隐患情况；
（五）水土保持设施验收材料情况；
（六）法律法规和技术标准规定不得通过水土保持设施验收的其他情形。
	2025年8月18日
	存在问题：1.升压站区域、风机平台开挖边坡局部区域植被恢复不到位。2.水土保持验收鉴定书、监测、监理、设施验收报告等资料不完善，部分数据前后不统一。
整改要求：1.对升压站区域、风机平台开挖边坡裸露区域，采取撒播草籽、补植补种等措施。2.进一步复核监测、监理、验收等相关资料数据。

	48
	云南省水利厅
	楚雄州武定县仁和水库工程
	武定县仁和水库工程建设管理局
	1953232908329826XD
	抽查事项：对项目水土保持设施验收情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编报审批程序和水土保持监测、监理履行情况；
（二）弃土弃渣堆放情况；
（三）水土保持措施体系、等级和标准，水土流失防治指标落实情况；
（四）水土流失风险隐患情况；
（五）水土保持设施验收材料情况；
（六）法律法规和技术标准规定不得通过水土保持设施验收的其他情形。
	2025年8月18日
	存在问题：1.部分截排水沟存在淤积；草籽地粘土料场、左岸坝壳料场、右岸砂石料场等局部区域植被恢复效果不佳。2.水土保持验收鉴定书、监测、监理及设施验收报告资料不完善。
整改要求：1.及时对淤堵的截排水沟进行疏通，加强对损坏排水措施的修复；加强植被覆盖度较低区域的补植补种及抚育管理工作。2.进一步完善水土保持验收鉴定书、监测、验收和监理资料。

	49
	云南省水利厅
	500kV保东输变电工程
	云南电网有限责任公司建设分公司
	91530000916522909Q
	抽查事项：对项目水土保持设施验收情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编报审批程序和水土保持监测、监理履行情况；
（二）弃土弃渣堆放情况；
（三）水土保持措施体系、等级和标准，水土流失防治指标落实情况；
（四）水土流失风险隐患情况；
（五）水土保持设施验收材料情况；
（六）法律法规和技术标准规定不得通过水土保持设施验收的其他情形。
	2025年9月16日
	存在问题：1.进场公路下边坡局部区域和部分塔基植被覆盖度低。2.水土保持设施验收报告缺少表土堆放场所的介绍，结论部分没有对水土保持设施的建设、质量、运行、防治效果等进行综合评价。
整改要求：1.加强进场公路下边坡局部区域和部分塔基植被覆盖度较低区域的补植补种及抚育管理工作。2.进一步复核和完善水土保持监测、验收和监理等资料。

	50
	云南省水利厅
	国家高速公路网G5615天保至猴桥高速公路天保至文山段（麻文段）
	文山天文高速公路投资开发有限公司
	91532600MA6PAKFX56
	抽查事项：对项目水土保持设施验收情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编报审批程序和水土保持监测、监理履行情况；
（二）弃土弃渣堆放情况；
（三）水土保持措施体系、等级和标准，水土流失防治指标落实情况；
（四）水土流失风险隐患情况；
（五）水土保持设施验收材料情况；
（六）法律法规和技术标准规定不得通过水土保持设施验收的其他情形。
	2025年9月23日
	存在问题：1.弃渣场截排水沟部分出现淤积和堵塞，部分区域植被恢复效果不佳。2.取土场上游边坡局部出现滑落，部分区域裸露，顶部植被覆盖度低。3.水土保持设施验收报告部分章节内容不够全面，附件缺少分部工程质量检测报告等相关资料。
整改要求：1.对淤积的截排水沟进行清理和疏通。2.加强弃渣场、取土场裸露区域的植被恢复措施。3.各编制单位加强文本校核，按照有关标准、规范，复核和完善相关报告。
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