云南省水利厅2026年水土保持方案实施情况、水土保持设施运行及
验收情况随机抽查结果公开表
	序号
	抽查部门
	抽查
项目
	项目法人或建设单位
	企业注册或统一社会信用代码
	抽查事项及内容
	抽查
时间
	抽查结果

	1
	云南省水利厅
	丽江三义机场三期改扩建工程
	云南机场集团有限责任公司
	91530000748276947E
	抽查事项：对生产建设项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2026年4月27-28日
	存在问题：1.方案编制和设计方面：未依据水土保持方案和标准规范进行表土堆存设计，水土保持设计工作滞后。2.弃渣堆置方面：西哨弃渣场弃渣堆放未按要求分级堆放、分层碾压。3.水土保持措施落实方面：航站区表土堆存场，西哨弃渣场运渣道路水土保持临时措施（排水）落实不及时、不到位；西哨弃渣场水土保持工程措施（截排水）落实不及时、不到位。4.组织管理方面：水土保持档案资料不完整、不规范。
整改要求：1.生产建设单位应严格遵守并认真落实生产建设项目水土保持“三同时”制度，表土场等完善水土保持施工图设计。2.督促施工单位严格按照批复的水土保持方案和施工图设计，落实西哨弃渣场和航站区表土堆存场等区域水土保持工程措施，施工过程中注重采取临时拦挡、排水、苫盖、绿化等临时措施防治水土流失。3.做好水土保持档案管理工作，及时规范整理有关档案资料。

	2
	云南省水利厅
	瑞丽至弄岛高速公路
	云南瑞弄高速公路有限公司
	91533102MA7KB8QEXP
	抽查事项：对生产建设项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2026年4月28日
	存在问题：1.水土保持措施落实方面：1#弃渣场、2#弃渣场临时排水沟落实不及时不到位；1#弃渣场、2#弃渣场和1#取土场水土保持工程措施（土地整治、截排水）落实不及时、不到位；1#弃渣场截排水沟中断、不能顺接；1#、2#弃渣场植物措施未落实。2.水土保持监测方面：水土保持监测原始资料和过程资料不完整。3.组织管理方面：水土保持监理档案资料不完整、不规范。
整改要求：1.督促施工单位严格按照批复的水土保持方案、施工图设计及水土保持监测单位提出的意见，落实弃渣场、取土场等区域水土保持工程措施、植物措施，施工过程中注重采取排水、苫盖、拦挡等临时措施防治水土流失。2.加强对已实施的水土保持设施的管理与维护，落实管护责任，保障其功能正常发挥。3.建设单位加强对项目参建单位的管理，督促水土保持监测、监理单位严格按照有关规范、文件要求开展监测、监理工作，完善监测、监理过程资料，及时整编监理、监测成果并按时提交成果资料。4.建设单位应重视各级水行政主管部门监督检查发现的问题，督促各参建单位尽快按照检查意见落实整改，及时反馈整改情况。5.做好水土保持档案管理工作，及时规范整理有关档案资料。

	3
	云南省水利厅
	丽江古城至宁蒗高速公路工程
	丽江古宁高速公路投资开发有限公司
	91530702MA6PX64612
	抽查事项：对生产建设项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2026年4月28-29日
	存在问题：1.方案编制和设计方面：经查阅资料和现场抽查，发现项目在批复水土保持方案确定的弃渣场外新设弃渣场4个，未履行水土保持方案变更报批手续，涉嫌存在“未批先变”违法行为。2.弃渣堆置方面：新增1#弃渣场（NK6+510）、Q5弃渣场（K21+300）运渣便道存在顺坡溜渣；新增1#弃渣场（NK6+510）、新增3#弃渣场（NK12+180）、Q5弃渣场（K21+300）及Q20弃渣场（K43+100）未按要求分级堆放、分层碾压。3.水土保持措施落实方面：白沙枢纽表土堆场、新增1#弃渣场（NK6+510）、Q5弃渣场（K21+300）运渣便道水土保持临时措施（苫盖、拦挡、排水）落实不及时、不到位；新增3#弃渣场（NK12+180）、Q18弃渣场（K40+160）、Q21弃渣场（K43+450）和Q5弃渣场（K21+300）、新增1#弃渣场（NK6+510）水土保持工程措施（马道排水沟、截排水沟）落实不及时、不到位；新增3#弃渣场（NK12+180）排水沟中断；新增4#弃渣场（NK12+200）、Q24弃渣场（K51+550）植物措施落实不及时、不到位。4.组织管理方面：丽江市古城区水务局2025年印发的监督检查意见，提出“尚未完成新增弃渣场水土保持补充方案报批工作”，尚未完成整改工作；水土保持监理档案资料不完整、不规范。
整改要求：1.组织参建单位对全线弃渣场进行排查，尽快依法履行水土保持方案变更报批手续。2.督促施工单位严格按照施工图设计及弃渣堆置要求，对弃渣场渣体边坡采取削坡分台、压实整形措施，确保渣体稳定与安全。3.督促施工单位严格按照批复的水土保持方案及水土保持施工图设计以及水土监测、监理单位提出的意见，落实及完善弃渣场区水土保持工程措施、植物措施，施工过程中注重采取临时拦挡、排水、苫盖等临时措施防治水土流失。4.加强对已实施的水土保持设施的管理与维护，落实管护责任，保障其功能正常发挥。5.建设单位应重视各级水行政主管部门监督抽查发现的问题，督促各参建单位尽快按照抽查意见落实整改，及时反馈整改情况。6.做好水土保持档案管理工作，及时规范整理有关档案资料。

	4
	云南省水利厅
	火木梁风电场扩建项目
	华电宁蒗新能源开发有限公司
	91530724MA7LBAB22L
	抽查事项：对生产建设项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2026年4月29日
	存在问题：1.水土保持措施落实方面：1#风机平台、8#风机平台、9#风机平台未按要求实施表土剥离与保护措施；1#风机平台和弃渣场水土保持工程措施（沉砂池、截排水）落实不及时、不到位；1#风机平台、8#风机平台、9#风机平台截排水措施不能顺接。2.水土保持监测、监理方面：水土保持监测原始资料和过程资料不完整。
整改要求：1.督促施工单位严格按照批复的水土保持方案和施工图设计，落实风机平台和弃渣场等区域水土保持工程措施、植物措施，施工过程中注重采取临时拦挡、排水、苫盖等临时措施防治水土流失。2.建设单位加强对项目参建单位的管理，督促水土保持监测单位严格按照有关规范、文件要求开展监测工作，完善监测过程资料，及时整编监测成果并按时提交成果资料。

	5
	云南省水利厅
	瑞丽至孟连高速公路（德宏段）
	云南德孟高速公路投资开发有限公司
	91530500MA6KYHP23M
	抽查事项：对生产建设项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2026年4月29日
	存在问题：1.方案编制和设计方面：经查阅资料和现场检查，项目线路横向位移大于300米占比达43%，在批复水土保持方案确定的弃渣场外新设弃渣场4个，未履行水土保持方案变更报批手续，涉嫌存在“未批先变”违法行为。2.弃渣堆置方面：回贤村隧洞出口处施工便道存在顺坡溜渣；已启用弃渣场弃渣堆放未按要求分级堆放、分层碾压；4#弃渣场已堆放弃渣，未实施拦挡措施，存在严重水土流失危害或隐患。3.水土保持措施落实方面：未按要求实施表土剥离与保护措施；施工便道、弃渣场、表土堆场等区域临时防护措施（拦挡、排水、苫盖）落实不及时、不到位；已启用弃渣场水土保持工程措施（截排水）落实不及时、不到位；已启用弃渣场未设置消能防冲设施，削坡分级堆放不符合要求；未按监测单位提出的要求对存在的水土保持问题进行整改。4.水土保持监测、监理方面：水土保持监测原始资料和过程资料不完整；未按要求开展水土保持监理（占地面积302公顷、土石方挖填总量708.14万立方米，未按要求委托具有水土保持监理资质的单位开展水土保持监理工作）。5.组织管理方面：云南省水利厅分别于2023年11月30日、2024年7月24日以“〔2023〕—3190”“〔2024〕—1884”文件提出“未履行水土保持方案变更报批手续及规范弃渣堆置”“按有关规范、文件要求开展监测工作，完善监测频次、过程资料”等整改要求，尚未完成整改工作；未依法依规缴纳水土保持补偿费；水土保持档案资料不完整、不规范。
整改要求：1.建设单位尽快依法履行水土保持方案变更报批手续，完善水土保持后续设计。2.督促施工单位严格按照设计堆渣要求，对弃渣场渣体边坡采取削坡分台、压实整形措施，确保渣体稳定与安全；对顺坡溜渣的区域及时清运至弃渣场，及时开展植被恢复。3.督促施工单位严格按照批复的水土保持方案及施工图设计，落实弃渣场等各分区水土保持工程措施、植物措施，加强表土剥离收集与保护利用，施工过程中注重采取临时拦挡、排水、苫盖等临时措施防治水土流失。4.加强对已实施的水土保持设施的管理与维护，落实管护责任，保障其功能正常发挥。5.建设单位加强对项目参建单位的管理，委托具备水土保持工程施工监理资质的单位开展水土保持监理工作，督促水土保持监测、监理单位严格按照有关规范、文件要求开展监测、监理工作，完善监测、监理过程资料，及时整编监理、监测成果并按时提交成果资料。6.做好水土保持档案管理工作，及时规范整理有关档案资料。7.建设单位尽快依法依规足额缴纳水土保持补偿费。

	6
	云南省水利厅
	宾川至鹤庆高速公路
	云南宾鹤高速公路投资开发有限公司
	91532932MA6PAY5W1A
	抽查事项：对生产建设项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2026年5月19-20日
	存在问题：1.方案编制和设计方面：项目在批复水土保持方案确定的弃渣场外新设弃渣场18个，未履行水土保持方案变更报批手续，涉嫌存在“未批先变”违法行为。2.弃渣堆置方面：10#弃渣场旁幸福4号大桥下方施工中乱倒乱弃1处；2#弃渣场、15#弃渣场及16#弃渣场未按要求分级堆放、分层碾压。3.水土保持措施落实方面：16#弃渣场运渣便道临时排水措施落实不及时、不到位；2#弃渣场、6#弃渣场、15#弃渣场及16#弃渣场截排水沟和马道排水沟措施落实不及时、不到位；2#弃渣场、6#弃渣场削坡开级不符合要求，16#弃渣场截排水沟中断，不能顺接；6#弃渣场、10#弃渣场及15#弃渣场植物措施落实不及时、不到位。4.监测监理方面：未按要求开展水土保持专项监理（占地大于200公顷、土石方挖填总量大于200万立方米）。5.组织管理方面：云南省水利厅2022年7月14日、宾川县水务局2022年7月28日和大理州水务局2023年7月12日印发的监督检查意见，均提出“尚未完成新增弃土场水土保持补充方案报批工作”，尚未完成整改工作；水土保持档案资料不完整、不规范。
整改要求：1.组织设计、施工、监理、监测、方案变更编制等单位对全线启用的弃渣场进行排查，尽快依法履行水土保持方案变更报批手续。2.督促施工单位严格按照施工图设计及弃渣堆置要求，对弃渣场渣体边坡采取削坡分台、压实整形措施，确保渣体安全与稳定。3.督促施工单位严格按照批复的水土保持方案、水土保持施工图设计以及水土监测、监理单位提出的意见，落实并完善弃渣场区水土保持工程措施、植物措施，施工过程中注重采取临时拦挡、排水、苫盖等措施防治水土流失。4.加强对已实施的水土保持设施的管理与维护，落实管护责任，保障其功能正常发挥。5.建设单位要加强对项目参建单位的管理，委托具备水土保持工程施工监理资质的单位开展水土保持监理工作，督促水土保持监理单位严格按照有关规范、文件要求开展监理工作，完善监理过程资料，及时整编监理成果并按时提交成果资料。6.建设单位应重视各级水行政主管部门监督检查发现的问题，督促各参建单位尽快按照检查意见落实整改，及时反馈整改情况。7.做好水土保持档案管理工作，及时规范整理有关档案资料。

	7
	云南省水利厅
	孟连至勐海高速公路
	云南海惠连高速公路建设投资有限公司
	91532800MA6Q1HT24E
	抽查事项：对生产建设项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2026年5月19-20日
	存在问题：1.弃渣堆置：现场检查的K24+480弃渣场进场道路存在顺坡溜渣1处，K81+710弃渣场进场道路、桥梁K78+650施工中存在乱倒乱弃2处；K91+947弃渣场、K81+710弃渣场、K46+100弃渣场、K34+900弃渣场、K31+700弃渣场、K31+230弃渣场未按要求分级堆放、分层碾压。2.水土保持措施落实：现场检查的K91+947弃渣场、K81+710弃渣场、K24+480弃渣场等表土剥离保护不及时、不到位；惠民立交临时拦挡、临时苫盖、临时排水措施落实不及时、不到位；K91+947弃渣场、K81+710弃渣场、K78+820弃渣场、K46+100弃渣场、K34+900弃渣场、K31+230弃渣场、K24+480弃渣场截排水措施落实不及时、不到位；K78+820弃渣场、K79+300弃渣场、K47+100弃渣场截排水沟出口不能顺接和未设置消能防冲设施；K79+300弃渣场、K31+700弃渣场、K24+480弃渣场、K13+000弃渣场植物措施未落实，K47+100弃渣场平台已落实植物措施成活率、覆盖率不达标。3.水土保持监测监理：水土保持监测原始资料和过程资料不完整；未按规范开展水土保持施工监理工作。4.组织管理：水土保持档案资料不完整、不规范。
整改要求：1.督促施工单位严格按照堆渣设计要求，对弃渣场边坡采取削坡分台、压实整形措施，确保弃渣场安全稳定；顺坡溜渣区域及施工场地内临时堆渣及时清运至弃渣场，并开展植被恢复措施。2.督促施工单位严格按照批复的水土保持方案、水土保持施工图设计，落实弃渣场、施工便道等区域水土保持工程措施、植物措施，加强表土剥离保护工作，施工过程中注重采取排水、苫盖、拦挡等临时措施防治水土流失。3.建设单位加强对项目参建单位的管理，督促水土保持监测、监理单位严格按照有关规范文件要求开展监测、监理工作，完善过程资料，及时整编成果并按时提交成果资料。4.做好水土保持档案管理工作，及时规范整理有关档案资料。

	8
	云南省水利厅
	大理至攀枝花铁路引入大理枢纽工程
	中国铁路昆明局集团有限公司滇西铁路建设指挥部
	91532900MA6MWUNM0M
	抽查事项：对生产建设项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2026年5月21日
	存在问题：1.方案编制和设计方面：项目在批复水土保持方案确定的弃渣场外新设弃渣场1个，未履行水土保持方案变更报批手续，涉嫌存在“未批先变”违法行为。
2.弃渣堆置方面：2#弃渣场和新增弃渣场未按要求分级堆放、分层碾压。3.水土保持措施落实方面：2#弃渣场运渣便道和表土堆存场临时排水、拦挡和苫盖措施落实不及时、不到位；2#弃渣场和新增弃渣场截排水沟、马道排水沟及拦挡措施落实不及时、不到位；2#弃渣场、新增弃渣场削坡开级不符合要求；新增弃渣场植物措施落实不及时、不到位；未按照监理、监测单位提出的“2#弃渣场存在截排水措施不完善”的意见进行整改。4.组织管理方面：云南省水利厅2024年3月27日印发的监督检查意见，提出“2#弃渣场截排水措施落实不到位、不及时”，尚未完成整改；水土保持档案资料不完整、不规范。
整改要求：1.组织设计、施工、监理、监测、方案编制等单位对全线启用的弃渣场进行排查，建议尽快依法履行水土保持方案变更报批手续。2.督促施工单位严格按照施工图设计及弃渣堆置要求，对弃渣场渣体边坡采取削坡分台、压实整形措施，确保渣体安全与稳定。3.督促施工单位严格按照批复的水土保持方案、水土保持施工图设计以及水土监测、监理单位提出的意见，落实及完善弃渣场区水土保持工程措施、植物措施，施工过程中注重采取临时拦挡、排水、苫盖等措施防治水土流失。4.建设单位应重视各级水行政主管部门监督检查发现的问题，督促各参建单位尽快按照检查意见落实整改，及时反馈整改情况。5.建设单位加强对项目参建单位的管理，督促水土保持监理单位严格按照有关规范、文件要求开展监理工作，完善监理过程资料，及时整编监理成果并按时提交成果资料。6.做好水土保持档案管理工作，及时规范整理有关档案资料。

	9
	云南省水利厅
	勐醒至江城至绿春高速公路工程（普洱段）
	云南勐绿高速公路投资开发有限公司
	91530800MA6KYUG99F
	抽查事项：对生产建设项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2026年5月21日
	存在问题：1.弃渣堆置：现场检查的K93+450施工场地施工中存在乱倒乱弃1处；K120+480弃渣场、K132+300弃渣场未按要求分级堆放、分层碾压。2.水土保持措施落实：现场检查的K93+450施工场地、K120+480弃渣场等表土剥离保护不及时、不到位；K93+450施工场地及进场道路临时苫盖、临时排水措施落实不及时、不到位；K120+480弃渣场、K132+300弃渣场、K138+400取土场、K139+640弃渣场截排水措施落实不及时、不到位；K138+758弃渣场截排水沟出口不能顺接和未设置消能防冲设施，K138+400取土场削坡开级不符合要求，形成高陡边坡；K139+640弃渣场植物措施未落实，K138+758弃渣场、K140+100龙溏10号大桥已落实植物措施成活率、覆盖率不达标。3.水土保持监测、监理：水土保持监测原始资料和过程资料不完整；未按规范开展水土保持施工监理工作。4.组织管理：水土保持档案资料不完整、不规范。
整改要求：1.督促施工单位严格按照堆渣设计要求，对弃渣场边坡采取削坡分台、压实整形措施，确保弃渣场安全稳定；施工场地内临时堆渣及时清运至弃渣场规范堆存。2.督促施工单位严格按照批复的水土保持方案、水土保持施工图设计，落实弃渣场、取土场等区域水土保持工程措施、植物措施，加强表土剥离保护工作，施工过程中注重采取排水、苫盖、拦挡等临时措施防治水土流失。3.建设单位加强对项目参建单位的管理，督促水土保持监测、监理单位严格按照有关规范文件要求开展监测、监理工作，完善过程资料，及时整编成果并按时提交成果资料。4.做好水土保持档案管理工作，及时规范整理有关档案资料。

	10
	云南省水利厅
	宣威至会泽高速公路工程
	云南宣会高速公路有限公司
	91530326MA6Q2T351H
	抽查事项：对生产建设项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2026年5月25-26日
	存在问题：1.弃渣堆置：K20+276处大桥下方、2-7#弃渣场运渣便道存在乱倒乱弃各一处；1-7#弃渣场、1-10#弃渣场、3-8#弃渣场未按要求分级堆放、分层碾压。2.水土保持措施落实：2-4#弃渣场水土保持措施未落实；1-7#弃渣场、1-10#弃渣场、2-4#弃渣场、3-8#弃渣场截排水沟和马道排水沟措施落实不及时、不到位；2-7#弃渣场马道排水沟中断、不能顺接；2-7#弃渣场、3-10#弃渣场已落实植物措施成活率、覆盖率不达标。3.组织管理：水土保持档案资料不完整、不规范。
整改要求：1.督促施工单位及时清运临时堆土至批复的弃渣场，严禁乱堆乱弃；严格按照施工图设计及弃渣堆置要求，对弃渣场边坡采取削坡分台、压实整形措施，确保渣体稳定与安全。2.督促施工单位严格按照批复的水土保持方案、水土保持施工图设计，落实完善弃渣场水土保持工程措施、植物措施，施工过程中注重采取拦挡、排水、苫盖等临时措施防治水土流失。3.加强对已实施的水土保持设施的管理与维护，落实管护责任，保障其功能正常发挥。4.做好水土保持档案管理工作，及时规范整理有关档案资料。

	11
	云南省水利厅
	永宁风电场扩建项目（泸西片区）
	红河云能投新能源开发有限公司
	91532527MA7BNPJF7Y
	抽查事项：对生产建设项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2026年5月25日
	存在问题：1.水土保持措施落实：LX7#风机截排水沟落实不及时、不到位；LX19#风机已落实的植物措施成活率、覆盖率不达标。2.组织管理：水土保持档案资料不完整、不规范。
整改要求：1.督促施工单位严格按照批复的水土保持方案、水土保持施工图设计，落实风机平台边坡等区域水土保持工程措施、植物措施，施工过程中注重采取排水、苫盖、拦挡等临时措施防治水土流失。2.做好水土保持档案管理工作，及时规范整理有关档案资料。

	12
	云南省水利厅
	红河县俄垤水库扩建工程
	红河县俄垤水库扩建工程建设管理局
	12532529MB0825088Q
	抽查事项：对生产建设项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2026年5月27日
	存在问题：1.弃渣堆置：风化料场施工中存在顺坡溜渣2处；1#弃渣场、2#弃渣场未按要求分级堆放、分层碾压。2.水土保持措施落实：2#弃渣场表土剥离保护不及时、不到位；1#弃渣场表土堆存场、1#弃渣场施工便道、2#弃渣场施工便道临时拦挡、苫盖措施落实不及时、不到位，风化料场施工便道临时排水措施落实不及时、不到位；1#弃渣场、2#弃渣场截排水措施落实不及时、不到位。3.水土保持监测、监理：水土保持监测原始资料和过程资料不完整；未按规范开展水土保持施工监理工作。4.组织管理：水土保持档案资料不完整、不规范。
整改要求：1.督促施工单位严格按照设计要求，对弃渣场采取削坡分台、压实整形措施，确保弃渣场安全稳定；顺坡溜渣区域清理下溜土石方，及时实施临时防护措施。2.督促施工单位严格按照批复的水土保持方案、水土保持施工图设计，落实弃渣场、风化料场等区域水土保持工程措施、植物措施，加强表土剥离保护工作，施工过程中注重采取排水、苫盖、拦挡等临时措施防治水土流失。3.建设单位加强对项目参建单位的管理，督促水土保持监测、监理单位严格按照有关规范文件要求开展监测、监理工作，完善过程资料，及时整编成果并按时提交成果资料。4.做好水土保持档案管理工作，及时规范整理有关档案资料。

	13
	云南省水利厅
	元江至蔓耗高速公路（玉溪段）工程
	玉溪市元蔓高速公路投资建设开发有限公司
	91530428MA6KQ6N6X4
	抽查事项：对生产建设项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2026年5月28日
	存在问题：1.弃渣堆置：大坡一号隧道进口、大坡二号隧洞出口存在顺坡溜渣2处；5#弃渣场、6#弃渣场、7#弃渣场、12#弃渣场未按要求分级堆放、分层碾压。2.水土保持措施落实：12#弃渣场施工便道、大坡二号隧洞出口施工便道临时拦挡、苫盖、排水措施落实不及时、不到位；7#弃渣场截排水措施落实不及时、不到位，5#弃渣场、6#弃渣场、7#弃渣场、9#弃渣场、12#弃渣场、13#弃渣场拦挡措施落实不及时不到位；5#弃渣场、6#弃渣场、9#弃渣场、12#弃渣场、13#弃渣场截排水沟中断、出口不能顺接和未设置消能防冲设施，13#弃渣场截排水沟淤堵；5#弃渣场、6#弃渣场、9#弃渣场、12#弃渣场、13#弃渣场已落实植物措施成活率、覆盖率不达标。3.水土保持监测、监理：水土保持监测原始资料和过程资料不完整；未按规范开展水土保持施工监理工作。4.组织管理：水土保持档案资料不完整、不规范。
整改要求：1.督促施工单位严格按照设计要求，对弃渣场采取削坡分台、压实整形措施，确保弃渣场安全稳定；顺坡溜渣区域清理下溜土石方，及时开展植被恢复。2.督促施工单位严格按照批复的水土保持方案、水土保持施工图设计，落实弃渣场、隧洞边坡等区域水土保持工程措施、植物措施，施工过程中注重采取排水、苫盖、拦挡等临时措施防治水土流失。3.加强对已实施的水土保持设施的管理与维护，落实管护责任，保障其功能正常发挥。4.建设单位加强对项目参建单位的管理，督促水土保持监测、监理单位严格按照有关规范文件要求开展监测、监理工作，完善过程资料，及时整编成果并按时提交成果资料。5.做好水土保持档案管理工作，及时规范整理有关档案资料。6.按有关规定，完成水土保持设施自主验收工作，并及时向省水利厅报备。

	14
	云南省水利厅
	云南禄丰抽水蓄能电站项目
	中电建（禄丰）抽水蓄能开发有限公司
	91532331MA7CP9DL68
	抽查事项：对生产建设项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2026年6月16日
	存在问题：1.水土保持措施落实方面：R12下库上游右岸上坝公路临时拦挡、苫盖、排水措施落实不及时、不到位；上库表土堆放场、下库存弃渣场截排水措施落实不及时、不到位；上库表土堆放场截排水措施不能顺接和未设置消能防冲设施。二、水土保持监测、监理方面：水土保持监测原始资料和过程资料不完整。三、组织管理方面：水土保持档案资料不完整、不规范。
整改要求：1.督促施工单位严格按照批复的水土保持方案、水土保持施工图设计，完善弃渣场、表土堆放场等区域水土保持工程措施，施工过程中注重采取排水、苫盖、拦挡等临时措施防治水土流失。2.建设单位加强对项目参建单位的管理，督促水土保持监测、监理单位严格按照有关规范文件要求开展监测、监理工作，完善过程资料，及时整编成果并按时提交成果资料。3.做好水土保持档案管理工作，及时规范整理有关档案资料。

	15
	
云南省水利厅
	元谋县龙海古风电场项目
	国能云南新能源有限公司
	915301115631500459
	抽查事项：对生产建设项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2026年6月17日
	存在问题：1.水土保持措施落实方面：2#、4#、5#风机截排水措施未按批复的水土保持方案落实；1#弃渣场、2#弃渣场截排水措施未按批复的水土保持方案落实，布设方式明显不合理；1#弃渣场、2#弃渣场、2#、4#、5#风机及2#风机进场道路已落实植物措施成活率、覆盖率不达标。2.水土保持监测、监理方面：水土保持监测季报三色评价及总结报告结论与实际不符；水土保持监测原始资料和过程资料不完整；未按规范开展水土保持施工监理工作。3.水土保持设施自主验收方面：不满足验收标准和条件而通过水土保持设施自主验收。4.组织管理方面：水土保持档案资料不完整、不规范。
整改要求：1.督促施工单位严格按照批复的水土保持方案、水土保持施工图设计，落实风机平台边坡、弃渣场等区域水土保持工程措施、植物措施。2.加强对已实施的水土保持设施的管理与维护，落实管护责任，保障其功能正常发挥。3.建设单位加强对项目参建单位的管理，督促水土保持监测、监理单位严格按照有关规范文件要求完善过程资料，及时整编成果并按时提交成果资料。4.现场整改及资料完善后，严格按照规范文件、技术标准要求开展水土保持设施自主验收工作。5.做好水土保持档案管理工作，及时规范整理有关档案资料。

	16
	云南省水利厅
	云南省滇中引水二期配套工程（昆明段）
	云南省滇中引水二期工程有限公司
	91530103MA7CXPL29M
	抽查事项：对生产建设项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2026年6月17日
	存在问题：1.水土保持措施落实。白土泵站输水管工作面、张家坝水库补偿提水管工作面临时拦挡、苫盖、排水措施落实不及时、不到位；山光甸弃渣场截排水措施落实不及时、不到位。2.水土保持监测、监理。水土保持监测原始资料和过程资料不完整。
整改要求：1.督促施工单位严格按照批复的水土保持方案、水土保持施工图设计，完善弃渣场等区域水土保持工程措施，施工过程中注重采取排水、苫盖、拦挡等临时措施防治水土流失。2.建设单位加强对项目参建单位的管理，督促水土保持监测单位严格按照有关规范文件要求开展监测工作，完善过程资料，及时整编成果并按时提交成果资料。

	17
	云南省水利厅
	云南富民抽水蓄能电站项目
	中电建（富民）抽水蓄能开发有限公司
	91530124MA7E04GQ8B
	抽查事项：对生产建设项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2026年6月18日
	存在问题：1.弃渣堆置。进场道路存在顺坡溜渣2处；下水库存弃渣场未按要求分级堆放、分层碾压。2.水土保持措施落实。上水库库盆表土剥离与保护落实不及时、不到位；上水库表土堆存场、上水库砂石料加工系统、下水库存弃渣场临时排水、沉沙、拦挡措施落实不及时、不到位；进场道路、下库存弃渣场截排水措施落实不及时、不到位。3.组织管理。水土保持监理档案资料不完整、不规范。
整改要求：1.督促施工单位严格按照设计要求，对下水库存弃渣场采取削坡分台、压实整形措施，确保弃渣场安全稳定；顺坡溜渣区域清理下溜土石方，及时开展植被恢复。2.督促施工单位严格按照批复的水土保持方案、水土保持施工图设计，完善存弃渣场、表土堆放场等区域水土保持工程措施，加强表土剥离与保护工作，施工过程中注重采取排水、苫盖、拦挡等临时措施防治水土流失。3.建设单位加强对项目参建单位的管理，督促水土保持监理单位严格按照有关规范文件要求开展监理工作，完善过程资料，及时整编成果并按时提交成果资料。4.做好水土保持档案管理工作，及时规范整理有关档案资料。

	18
	云南省水利厅
	云南省保山坝灌区工程
	云南保山坝灌区投资建设有限公司
	91530500MA6QFA5C0N
	抽查事项：对生产建设项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2026年6月22-23日
	存在问题：1.弃渣堆置：叠水大沟4#隧洞出口施工道路存在乱倒乱弃1处；里拐河弃渣场、瓦窑弃渣场未按要求分级堆放、分层碾压。2.水土保持措施落实：叠水大沟4#隧洞出口段输水管、里拐河弃渣场、瓦窑弃渣场表土剥离与保护落实不及时、不到位；叠水大沟4#隧洞出口施工道路临时排水措施落实不及时、不到位，叠水大沟4#隧洞出口段输水管临时拦挡、临时覆盖措施落实不及时、不到位；蚂蚁山风化料场、里拐河弃渣场、瓦窑弃渣场截排水措施落实不及时、不到位；蚂蚁山风化料场削坡开级不符合要求，形成高陡边坡。3.水土保持监测、监理：水土保持监测季报内容不符合相关规定，监测频次不满足规范要求；水土保持监测原始资料和过程资料不完整；未按规范开展水土保持施工监理工作。4.组织管理：云南省水利厅2023年11月30印发了《关于云南省保山坝灌区工程水土保持监督检查意见的通知》（〔2023〕—3191），“叠水大沟4#隧洞出口施工道路临时排水未落实”等问题尚未完成整改；水土保持档案资料不完整、不规范。
整改要求：1.督促施工单位严格按照堆渣设计要求，对弃渣场边坡采取削坡分台、压实整形措施，确保弃渣场安全稳定；施工道路临时堆渣及时清运至弃渣场规范堆存，及时开展植被恢复。2.督促施工单位严格按照批复的水土保持方案、水土保持施工图设计，落实弃渣场、风化料场等区域水土保持工程措施、植物措施，加强表土剥离与保护工作，施工过程中注重采取排水、苫盖、拦挡等临时措施防治水土流失。3.建设单位加强对项目参建单位的管理，督促水土保持监测、监理单位严格按照有关规范文件要求开展监测、监理工作，完善过程资料，及时整编成果并按时提交成果资料。4.建设单位应重视水行政主管部门监督检查发现的问题，督促各参建单位按抽查意见整改落实，及时反馈整改情况。5.做好水土保持档案管理工作，及时规范整理有关档案资料。

	19
	云南省水利厅
	国道G219线云南泸水至腾冲段改扩建工程（保山段）
	泸水至腾冲二级公路建设指挥部
	12530000MB1C893781
	抽查事项：对生产建设项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2026年6月24-25日
	存在问题：1.方案编制和设计：在批复水土保持方案确定的弃渣场外新设弃渣场6处，未履行水土保持方案变更报批手续，涉嫌存在“未批先变”违法行为。2.弃渣堆置：K101+400弃渣场施工道路存在顺坡溜渣1处，腾跃隧洞出口施工道路存在顺坡溜渣2处；K101+400弃渣场未按要求分级堆放、分层碾压。3.水土保持措施落实：K89+035弃渣场、K101+400弃渣场表土剥离与保护落实不及时、不到位；K101+400弃渣场施工道路、曼米隧洞出口施工道路临时排水措施落实不及时、不到位，腾跃隧洞出口施工道路、四标2#混凝土拌合站施工道路临时拦挡、临时覆盖、临时排水措施落实不及时、不到位；K89+035弃渣场、K101+400弃渣场、K88+930右侧农村公路弃渣场截排水措施落实不及时、不到位；K89+035弃渣场已落实植物措施成活率、覆盖率不达标。4.水土保持监测、监理：水土保持监测原始资料和过程资料不完整；未按要求开展水土保持监理。5.组织管理：水土保持档案资料不完整、不规范。
整改要求：1.建设单位尽快依法履行水土保持方案变更报批手续，完善水土保持后续设计。2.督促施工单位严格按照堆渣设计要求，对弃渣场边坡采取削坡分台、压实整形措施，确保弃渣场安全稳定；顺坡溜渣区域清理下溜土石方，及时开展植被恢复。3.督促施工单位严格按照批复的水土保持方案、水土保持施工图设计，落实弃渣场等区域水土保持工程措施、植物措施，加强表土剥离与保护工作，施工过程中注重采取排水、苫盖、拦挡等临时措施防治水土流失。4.建设单位加强对项目参建单位的管理，委托具备水土保持工程施工监理资质的单位开展水土保持监理工作。督促水土保持监测、监理单位严格按照有关规范文件要求开展监测、监理工作，完善过程资料，及时整编并按时提交成果资料。5.做好水土保持档案管理工作，及时规范整理有关档案资料。

	20
	云南省水利厅
	马关至西畴高速公路工程
	云南马西高速公路有限公司
	91532623MAC0H8F255
	抽查事项：对生产建设项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持方案编制和设计情况；
（二）弃渣堆置情况；
（三）水土保持措施情况；
（四）水土保持监测、监理工作情况；
（五）水土保持设施自主验收情况；
（六）水土保持工作组织管理情况。
	2026年6月27日
	存在问题：1.弃渣堆置：Q1#弃渣场、Q4#弃渣场、Q5#弃渣场、Q6-2#弃渣场、Q7#弃渣场和Q8#弃渣场未按要求分级堆放、分层碾压。2.水土保持措施落实：Q1#弃渣场、Q4#弃渣场、Q5#弃渣场、Q6-2#弃渣场、Q7#弃渣场、Q8#弃渣场未按要求实施表土剥离和保护措施；马尾冲互通表土堆存场临时拦挡、临时排水和临时绿化措施落实不及时、不到位；Q1#弃渣场、Q2#弃渣场、Q4#弃渣场、Q5#弃渣场、Q6-2#弃渣场、Q7#弃渣场、Q8#弃渣场和Q11#弃渣场截排水沟措施落实不及时、不到位；Q2#弃渣场已落实植物措施成活率、覆盖率不达标。3.组织管理：水土保持档案资料不完整、不规范。监测单位对表土剥离与保护数量统计不全，与施工和监理单位的统计数量相差很大；已实施弃渣场排水盲沟等水土保持措施的影像资料不完整；监理单位未按照水土保持监理规范编制监理月报等资料。
整改要求：1.督促施工单位严格按照堆渣设计要求，对弃渣场边坡采取削坡分台、压实整形措施，确保渣体稳定。2.督促施工单位严格按照批复的水土保持方案、水土保持施工图设计，落实弃渣场水土保持工程措施、植物措施，加强表土剥离与保护工作，施工过程中注重采取拦挡、排水、苫盖等临时措施防治水土流失。3.加强对已实施的水土保持设施的管理与维护，落实管护责任，保障其功能正常发挥。4.做好水土保持档案管理工作，及时规范整理有关档案资料。

	21
	云南省水利厅
	景洪市曼点水库工程
	景洪市水务局曼点水库工程建设管理局
	11532801568833865M
	检查项目：对生产建设项目水土保持设施自主验收抽查。
检查内容：
（一）自主验收程序履行情况；
（二）水土保持方案及重大变更编报审批情况；
（三）水土保持监测开展情况；
（四）水土保持监理开展情况；
（五）废弃土石渣堆置及防护情况；
（六）水土保持措施落实情况；
（七）重要防护对象安全稳定评估工作开展情况；
（八）水土流失防治指标完成情况；
（九）水土保持分部工程和单位工程验收情况；
（十）水土保持设施验收报告、监测总结报告和监理总结报告编制情况；
（十一）水土保持补偿费缴纳情况；
（十二）法律法规、规范性文件及有关标准和规程规范规定的其他内容。
	2026年5月18日
	[bookmark: _GoBack]存在问题：1.施工场地等区域截排水沟存在淤堵，影响正常排水。2.东干管弃渣场部分区域植被恢复效果不佳。3.石料场上游边坡局部出现滑坡，导致部分区域裸露、植被覆盖度低。4.水土保持设施验收报告附件缺少分部工程质量检测报告等相关资料；水土保持监测总结报告项目组成、工程占地、土石方情况等章节内容不够全面，附件缺少水土保持监测委托书、临时用地移交协议等；水土保持监理总结报告缺少日志、月报和整改通知单等原始资料。
整改要求：1.加强西干管、东干管和枢纽区弃渣场、石料场等裸露区域的植被恢复和补植补种；对淤积的截排水沟进行清理和疏通；对石料场上游滑坡区域进行治理和修复，并加强边坡防护措施。2.各编制单位加强文本校核，按照有关标准、规范，复核和完善水土保持监测、监理和验收报告。3.进一步强化责任落实，加强对水土保持设施的管理维护，确保水土保持设施安全稳定，长期发挥效益。

	22
	云南省水利厅
	云南金鼎锌业有限公司兰坪铅锌矿区北厂—架崖山矿段260万t/a露天采矿技改扩建工程（基建期）
	云南金鼎锌业有限公司
	91533325713401912D
	检查项目：对生产建设项目水土保持设施自主验收抽查。
检查内容：
（一）自主验收程序履行情况；
（二）水土保持方案及重大变更编报审批情况；
（三）水土保持监测开展情况；
（四）水土保持监理开展情况；
（五）废弃土石渣堆置及防护情况；
（六）水土保持措施落实情况；
（七）重要防护对象安全稳定评估工作开展情况；
（八）水土流失防治指标完成情况；
（九）水土保持分部工程和单位工程验收情况；
（十）水土保持设施验收报告、监测总结报告和监理总结报告编制情况；
（十一）水土保持补偿费缴纳情况；
（十二）法律法规、规范性文件及有关标准和规程规范规定的其他内容。
	2026年5月18日
	存在问题：1.绿化标准不高，质量不好。2.部分露天采场平台未修建平台临时排水沟，部分排水沟存在淤积和损坏。3.水土保持设施验收报告部分章节内容不完全，附件废弃土石方接收方的合法性文件等相关资料；水土保持监测总结报告三色评价结论、监测方法、监测成果、措施照片等内容不完全；水土保持监理总结报告未完全按照《水土保持监理规范》（SL/T 523—2024）提纲编制。
整改要求：1.加强露天采场、坑口机修厂的植被恢复和补植补种。2.露天采场平台修建必要的临时排水沟，对淤积的排水沟进行清理和疏通，对损毁部分进行修复。3.各编制单位加强文本校核，按照有关标准、规范，复核和完善水土保持监测、监理和验收报告。4.进一步强化责任落实，加强对水土保持设施的管理维护，确保水土保持设施安全稳定，长期发挥效益。

	23
	云南省水利厅
	祥云财富工业园区铁路专线建设项目
	祥云财富铁路专用线投资建设开发有限责任公司
	91532923MA6KQ46N5B
	检查项目：对生产建设项目水土保持设施自主验收抽查。
检查内容：
（一）自主验收程序履行情况；
（二）水土保持方案及重大变更编报审批情况；
（三）水土保持监测开展情况；
（四）水土保持监理开展情况；
（五）废弃土石渣堆置及防护情况；
（六）水土保持措施落实情况；
（七）重要防护对象安全稳定评估工作开展情况；
（八）水土流失防治指标完成情况；
（九）水土保持分部工程和单位工程验收情况；
（十）水土保持设施验收报告、监测总结报告和监理总结报告编制情况；
（十一）水土保持补偿费缴纳情况；
（十二）法律法规、规范性文件及有关标准和规程规范规定的其他内容。
	2026年5月20日
	存在问题：1.施工场地等区域截排水沟存在淤堵，影响正常排水。2.施工场地、站场工程区回填边坡等区域裸露面积较大，植被存活率较低，植被覆盖度达不到有关标准要求。3.验收资料存在数据前后不一致或错误、内容不完善、附件附图不齐全、资料整编不规范等问题。
整改要求：1.定期清理淤堵的截排水沟，确保排水通畅。2.对植被恢复较差区域采取撒播草籽、补植补种等措施，加强抚育管护，提高植被盖度。3.督促水土保持技术服务单位加强水土保持相关资料的整编归档工作，按照有关标准、规范修改完善水土保持监测、监理和验收资料。4.进一步落实管护主体责任，明确已移交临时用地水土保持设施的管护责任，强化日常巡查和管护机制，发现问题及时处理，确保水土保持设施长期稳定发挥效益。

	24
	云南省水利厅
	泸西至弥勒高速公路（二期工程）
	红河州泸弥高速公路投资建设开发有限公司
	91532500MA6K32DM0J
	检查项目：对生产建设项目水土保持设施自主验收抽查。
检查内容：
（一）自主验收程序履行情况；
（二）水土保持方案及重大变更编报审批情况；
（三）水土保持监测开展情况；
（四）水土保持监理开展情况；
（五）废弃土石渣堆置及防护情况；
（六）水土保持措施落实情况；
（七）重要防护对象安全稳定评估工作开展情况；
（八）水土流失防治指标完成情况；
（九）水土保持分部工程和单位工程验收情况；
（十）水土保持设施验收报告、监测总结报告和监理总结报告编制情况；
（十一）水土保持补偿费缴纳情况；
（十二）法律法规、规范性文件及有关标准和规程规范规定的其他内容。
	2026年5月26日
	存在问题：1.2—1、3—1弃渣场部分排水沟淤积、堵塞。2.水土保持监测总结报告和验收报告缺少表土堆放场所的介绍，结论部分没有对水土保持设施的建设、质量、运行、防治效果等进行综合评价。监理总结报告缺少水土保持工程质量评定、进度控制记录等。
整改要求：1.对弃渣场淤积的截排水沟进行清理和疏通；2.各编制单位加强文本校核，按照有关标准、规范，复核和完善水土保持监测、监理和验收报告；3.建设单位进一步落实管护责任，加强日常巡查和管护，发现问题及时处理，确保水土保持设施长期发挥效益。

	25
	云南省水利厅
	云南能投天然气产业发展有限公司昭通支线（曲靖分输站—沾益—宣威—者海—昭阳区）天然气管道工程（者海9#阀室至昭阳末站段）
	曲靖能投天然气产业发展有限公司
	91530300MA6K7PH43L
	检查项目：对生产建设项目水土保持设施自主验收抽查。
检查内容：
（一）自主验收程序履行情况；
（二）水土保持方案及重大变更编报审批情况；
（三）水土保持监测开展情况；
（四）水土保持监理开展情况；
（五）废弃土石渣堆置及防护情况；
（六）水土保持措施落实情况；
（七）重要防护对象安全稳定评估工作开展情况；
（八）水土流失防治指标完成情况；
（九）水土保持分部工程和单位工程验收情况；
（十）水土保持设施验收报告、监测总结报告和监理总结报告编制情况；
（十一）水土保持补偿费缴纳情况；
（十二）法律法规、规范性文件及有关标准和规程规范规定的其他内容。
	2026年5月26—27日
	存在问题：1.末站网格边坡局部植被成活率低；2.验收资料中监测时段及监测成果与本项目实际施工期不一致，缺少一期和二期工程防治责任范围、水土保持措施量等数据统计及分析。
整改要求：1.加强项目区植被恢复较差区域的补植补种及抚育工作。2.进一步完善水土保持监测、验收和监理资料。3.进一步落实管护责任，加强日常巡查和管护，发现问题及时整改，确保水土保持设施长期发挥效益。

	26
	云南省水利厅
	500KV鹤城输变电工程
	云南电网有限责任公司建设分公司
	91530000916522909Q
	检查项目：对生产建设项目水土保持设施自主验收抽查。
检查内容：
（一）自主验收程序履行情况；
（二）水土保持方案及重大变更编报审批情况；
（三）水土保持监测开展情况；
（四）水土保持监理开展情况；
（五）废弃土石渣堆置及防护情况；
（六）水土保持措施落实情况；
（七）重要防护对象安全稳定评估工作开展情况；
（八）水土流失防治指标完成情况；
（九）水土保持分部工程和单位工程验收情况；
（十）水土保持设施验收报告、监测总结报告和监理总结报告编制情况；
（十一）水土保持补偿费缴纳情况；
（十二）法律法规、规范性文件及有关标准和规程规范规定的其他内容。
	2026年5月26—27日
	存在问题：1.500kV鹤城变电站北侧复耕措施覆土达不到复耕要求，排水沟和消力池存在淤积现象；部分塔基局部植被成活率较低。2.监测总结报告中动态监测及各年度土壤侵蚀模数的取值不符合规范要求，表土去向协议不合理；监理总结报告未按规范要求编制。
整改要求：1.加强塔基、变电站周边裸露区域的植被恢复和复耕措施，对淤积的截排水沟和消力池进行清理和疏通。2.加强验收材料文本校核，按照相关规范、标准完善水土保持监测、验收和监理报告。3.进一步强化责任落实，加强对水土保持设施的管理维护，确保水土保持设施安全稳定，长期发挥效益。

	27
	云南省水利厅
	镇雄县鑫源煤矿（基建期）
	镇雄县鑫源煤矿有限责任公司
	91530627781655623J
	检查项目：对生产建设项目水土保持设施自主验收抽查。
检查内容：
（一）自主验收程序履行情况；
（二）水土保持方案及重大变更编报审批情况；
（三）水土保持监测开展情况；
（四）水土保持监理开展情况；
（五）废弃土石渣堆置及防护情况；
（六）水土保持措施落实情况；
（七）重要防护对象安全稳定评估工作开展情况；
（八）水土流失防治指标完成情况；
（九）水土保持分部工程和单位工程验收情况；
（十）水土保持设施验收报告、监测总结报告和监理总结报告编制情况；
（十一）水土保持补偿费缴纳情况；
（十二）法律法规、规范性文件及有关标准和规程规范规定的其他内容。
	2026年5月28—29日
	存在问题：1.未按照批准的水土保持方案变更报告书确定的标准和数量落实水土保持措施，如首采区排洪沟、消力池、1号表土堆场挡墙、纸厂沟东挡土坝、排洪沟、跌水坎、消力池、淋滤收集池，交通道路区排水沟、马道排水沟、坡脚爬山虎等各项水土保持措施；渣土防护率、林草覆盖率等指标计算依据不合理，未达到水土保持方案批复目标值。2.1号表土堆场违规堆存土石方且未实施任何水土保持措施；纸厂沟东排土场挡土坝、排洪沟、盲沟等防护措施达不到设计标准。上述项目区均存在水土流失风险隐患和安全隐患。3.水土保持验收材料中存在水土保持措施工程量统计与实际不符、监理总结报告未按规范要求编写等情况。
整改要求：1.严格按照水土保持方案变更报告书补充完善各分区水土保持措施和排土场安全监测措施；落实1号表土堆场和纸厂沟东排土场各项水土保持措施；严格落实纸厂沟排土场下游失稳影响范围的拆迁，消除水土流失风险隐患和安全隐患。2.组织清运1号表土堆场违规堆存土石方，并按照水土保持变更方案补充完善水土保持措施。3.按照有关规范、标准要求，修改完善水土保持监测、监理和验收报告，加强文本数据校核。4.在完善各项水土保持措施，消除水土流失风险隐患和安全隐患后，依法依规重新开展水土保持设施自主验收，验收结果向社会公开期满后报审批水土保持方案的水行政主管部门备案。5.依法防治生产运行过程中发生的水土流失，加强对水土保持设施的管理维护，确保水土保持设施长期发挥效益。

	28
	云南省水利厅
	腾冲至猴桥高速公路工程
	云南猴腾高速公路有限公司
	91530522MA6KPAP33R
	检查项目：对生产建设项目水土保持设施自主验收抽查。
检查内容：
（一）自主验收程序履行情况；
（二）水土保持方案及重大变更编报审批情况；
（三）水土保持监测开展情况；
（四）水土保持监理开展情况；
（五）废弃土石渣堆置及防护情况；
（六）水土保持措施落实情况；
（七）重要防护对象安全稳定评估工作开展情况；
（八）水土流失防治指标完成情况；
（九）水土保持分部工程和单位工程验收情况；
（十）水土保持设施验收报告、监测总结报告和监理总结报告编制情况；
（十一）水土保持补偿费缴纳情况；
（十二）法律法规、规范性文件及有关标准和规程规范规定的其他内容。
	2026年6月23—24日
	存在问题：1.1#弃渣场局部排水沟损毁；20#、23#弃渣场上游排水沟不顺接，导致来水回流淤积；14#弃渣场下游临时施工场地移交手续不够完善。2.水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告部分章节内容不够全面，水土保持监理总结报告缺少日志、月报和整改通知单等原始资料。
整改要求：1.完善1#、20#、23#弃渣场截排水措施；完善14#弃渣场下游临时施工场地的相关移交手续；加强部分弃渣场的补植补种。2.各编制单位加强文本校核，按照有关标准、规范，复核和完善水土保持监测、监理和验收报告。3.进一步强化责任落实，加强对水土保持设施的管理维护，确保水土保持设施安全稳定，长期发挥效益。

	29
	云南省水利厅
	云南宏泰新型材料有限公司年产203万吨电解铝建设项目（二期）
	云南宏泰新型材料有限公司
	91532622MA6P65AHXF
	检查项目：对生产建设项目水土保持设施自主验收抽查。
检查内容：
（一）自主验收程序履行情况；
（二）水土保持方案及重大变更编报审批情况；
（三）水土保持监测开展情况；
（四）水土保持监理开展情况；
（五）废弃土石渣堆置及防护情况；
（六）水土保持措施落实情况；
（七）重要防护对象安全稳定评估工作开展情况；
（八）水土流失防治指标完成情况；
（九）水土保持分部工程和单位工程验收情况；
（十）水土保持设施验收报告、监测总结报告和监理总结报告编制情况；
（十一）水土保持补偿费缴纳情况；
（十二）法律法规、规范性文件及有关标准和规程规范规定的其他内容。
	2026年6月25日
	存在问题：1.项目局部区域的植物措施成活率和保存率不高。2.项目东北角堆放的土石方未采取防护措施。3.水土保持设施验收报告部分章节内容、附件、附图等内容不完全，水土保持监测总结报告三色评价结论、监测方法、监测成果等内容不完全，水土保持监理总结报告未完全按照《水土保持监理规范》（SL/T 523—2024）提纲编制。
整改要求：1.加强项目地表裸露区域的植被恢复和补植补种。2.清理项目东北角堆放的土石方，并采取水土保持措施。3.各技术服务单位加强技术报告校核，按照国家标准和规范，复核和完善水土保持监测、监理和验收报告。4.进一步强化责任落实，加强对水土保持设施的管理维护，确保水土保持设施长期发挥效益。

	30
	云南省水利厅
	文山州锦屏西风电场一期
	大唐（丘北）新能源有限公司
	91532626MA6Q5X9656
	检查项目：对生产建设项目水土保持设施自主验收抽查。
检查内容：
（一）自主验收程序履行情况；
（二）水土保持方案及重大变更编报审批情况；
（三）水土保持监测开展情况；
（四）水土保持监理开展情况；
（五）废弃土石渣堆置及防护情况；
（六）水土保持措施落实情况；
（七）重要防护对象安全稳定评估工作开展情况；
（八）水土流失防治指标完成情况；
（九）水土保持分部工程和单位工程验收情况；
（十）水土保持设施验收报告、监测总结报告和监理总结报告编制情况；
（十一）水土保持补偿费缴纳情况；
（十二）法律法规、规范性文件及有关标准和规程规范规定的其他内容。
	2026年6月26日
	存在问题：1.部分风机平台及边坡植被覆盖度不高，局部平台和平台上下坡地表裸露。2.交通道路区部分支线道路已建排水沟局部泥沙淤积，排水不畅，道路土质边坡植被恢复效果较差。3.水土保持设施验收报告部分章节内容不完全，升压站及区域典型设计图不完全；水土保持监测总结报告三色评价结论、监测方法、监测设备、附图等内容不完全；水土保持监理总结报告未完全按照《水土保持监理规范》（SL/T 523—2024）提纲编制。
整改要求：1.加强部分风机平台及边坡的植被恢复和补植补种。2.对部分支线道路淤积的排水沟进行清理和疏通，对道路土质边坡进行植被恢复和补植补种。3.各技术服务单位加强技术报告校核，按照国家标准和规范，复核和完善水土保持监测、监理和验收报告。4.进一步强化责任落实，加强对水土保持设施的管理维护，确保水土保持设施长期发挥效益。



